КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Russian Classification of Units of Measurement

ОК 015-94 (МК 002-97)

Дата введения 1996-01-01

(в ред. Изменений
1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997,
2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998,
3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998,
4/99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.09.1999 N 312-ст,
5/99, утв. Госстандартом РФ,
6/2000, утв. Госстандартом РФ,
7/2000, утв. Госстандартом РФ)

Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России; Управлением статистических стандартов и классификаций Госкомстата России; Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
Разработчики: С.Н. Брыкин, канд. техн. наук; Э.Р. Голубева, канд. экон. наук; Н.Н. Итина; И.В. Ларионова; А.Г. Ольшанецкий; Э.Ф. Пенчик, канд. экон. наук; Ж.М. Петрова; Н.А. Рябова; А.А. Саков, д-р экон. наук; С.В. Синютина; А.Е. Суринов, канд. экон. наук; В.В. Трейер, д-р техн. наук.
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 366.
Постановлением Госстандарта России от 24.09.99 N 312-ст принято Изменение N 4/99 к Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), обеспечивающее введение на территории Российской Федерации Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 с требованиями, отражающими потребности народного хозяйства Российской Федерации, с датой введения в действие с 1 января 2000 г.
(абзац введен Изменением N 4/99, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 24.09.1999 N 312-ст)

ВВЕДЕНИЕ

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК).
ОКЕИ вводится на территории Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора "Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ".
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) "Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле" (Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН - далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН), Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 "Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы" и ИСО 1000-92 "Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц".
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин".
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико-экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
- единицы длины;
- единицы площади;
- единицы объема;
- единицы массы;
- технические единицы;
- единицы времени;
- экономические единицы.
Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
ОКЕИ содержит два раздела и два справочных приложения.
Первый раздел ОКЕИ - "Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК" - сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ЕСКК единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в справочное приложение А.
Вместе с тем в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора - "Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК". Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно-статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ.
Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.
Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по серийно-порядковой системе кодирования с выделением резерва кодов в каждой группе единиц измерения. В первом разделе и приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН). Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации.
Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: ХХХ.
В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).
В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
В целях облегчения пользования классификатором в приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения.
Единицы измерения, начинающиеся со слов: "десять", "дюжина", "сто", "тысяча", "миллион", "миллиард", "триллион", "биллион", "квадрильон", - расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. В случае наличия в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.
Ведение ОКЕИ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России совместно с ВЦ Госкомстата России, Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК

┌───┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┐
│Код│   Наименование   │     Условное      │  Кодовое буквенное  │
│   │ единицы измерения│    обозначение    │     обозначение     │
│   │                  ├──────────┬────────┼────────────┬────────┤
│   │                  │националь-│между-  │национальное│между-  │
│   │                  │ное       │народное│            │народное│
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                         Единицы длины                          │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│003│Миллиметр         │    мм    │   mm   │     ММ     │  MMT   │
│004│Сантиметр         │    см    │   cm   │     СМ     │  CMT   │
│005│Дециметр          │    дм    │   dm   │     ДМ     │  DMT   │
│006│Метр              │    м     │   m    │     М      │  MTR   │
│008│Километр;         │    км;   │   km   │     КМ;    │  KMT   │
│   │                  │     3    │        │            │        │
│   │тысяча метров     │   10  м  │        │   ТЫС М    │        │
│009│Мегаметр;         │   Мм;    │   Mm   │   МЕГАМ;   │  MAM   │
│   │                  │     6    │        │            │        │
│   │миллион метров    │   10  м  │        │   МЛН М    │        │
│039│Дюйм (25,4 мм)    │   дюйм   │   in   │   ДЮЙМ     │  INH   │
│041│Фут (0,3048 м)    │   фут    │   ft   │    ФУТ     │  FOT   │
│043│Ярд (0,9144 м)    │   ярд    │   yd   │    ЯРД     │  YRD   │
│047│Морская миля      │   миля   │ n mile │    МИЛЬ    │  NMI   │
│   │(1852 м)          │          │        │            │        │
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                        Единицы площади                         │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│050│Квадратный        │    мм2   │   mm2  │    ММ2     │  MMK   │
│   │миллиметр         │          │        │            │        │
│051│Квадратный        │    см2   │   cm2  │    СМ2     │  CMK   │
│   │сантиметр         │          │        │            │        │
│053│Квадратный        │    дм2   │   dm2  │    ДМ2     │  DMK   │
│   │дециметр          │          │        │            │        │
│055│Квадратный метр   │     м2   │   m2   │     М2     │  MTK   │
│   │                  │     3  2 │        │            │        │
│058│Тысяча квадратных │   10  м  │  daa   │   ТЫС М2   │  DAA   │
│   │метров            │          │        │            │        │
│059│Гектар            │    га    │   ha   │     ГА     │  HAR   │
│061│Квадратный        │    км2   │   km2  │     КМ2    │  KMK   │
│   │километр          │          │        │            │        │
│071│Квадратный дюйм   │   дюйм2  │   in2  │   ДЮЙМ2    │  INK   │
│   │(645,16 мм2)      │          │        │            │        │
│073│Квадратный  фут   │   фут2   │   ft2  │    ФУТ2    │  FTK   │
│   │(0,092903 м2)     │          │        │            │        │
│075│Квадратный ярд    │    ярд2  │   yd2  │    ЯРД2    │  YDK   │
│   │(0,8361274 м2)    │          │        │            │        │
│109│Ар (100 м2)       │    а     │   a    │    АР      │  ARE   │
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                         Единицы объема                         │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│110│Кубический        │    мм3   │   mm3  │    ММ3     │  MMQ   │
│   │миллиметр         │          │        │            │        │
│111│Кубический        │    см3;  │   cm3; │    СМ3;    │  CMQ;  │
│   │сантиметр;        │          │        │            │        │
│   │миллилитр         │    мл    │   ml   │     МЛ     │  MLT   │
│112│Литр;             │    л;    │  I; L; │     Л;     │  LTR;  │
│   │кубический        │    дм3   │     3  │     ДМ3    │        │
│   │дециметр          │          │   dm   │            │  DMQ   │
│113│Кубический метр   │    м3    │   m3   │     М3     │  MTQ   │
│118│Децилитр          │    дл    │   dl   │     ДЛ     │  DLT   │
│122│Гектолитр         │    гл    │   hl   │     ГЛ     │  HLT   │
│126│Мегалитр          │    Мл    │   Ml   │    МЕГАЛ   │  MAL   │
│131│Кубический дюйм   │  дюйм3   │   in3  │    ДЮЙМ3   │  INQ   │
│   │(16387,1 мм3)     │          │        │            │        │
│132│Кубический фут    │  фут3    │   ft3  │    ФУТ3    │  FTQ   │
│   │(0,02831685 м3)   │          │        │            │        │
│133│Кубический ярд    │  ярд3    │   yd3  │    ЯРД3    │  YDQ   │
│   │(0,764555 м3)     │          │        │            │        │
│   │                  │    6     │   6    │            │        │
│159│Миллион кубических│  10  м3  │ 10  m3 │    МЛН М3  │  HMQ   │
│   │метров            │          │        │            │        │
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                         Единицы массы                          │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│160│Гектограмм        │    гг    │   hg   │    ГГ      │  HGM   │
│161│Миллиграмм        │    мг    │   mg   │    МГ      │  MGM   │
│162│Метрический  карат│    кар   │   МС   │    КАР     │  CTM   │
│   │(1 карат =        │          │        │            │        │
│   │200 мг = 2 x      │          │        │            │        │
│   │  -4              │          │        │            │        │
│   │10   кг)          │          │        │            │        │
│163│Грамм             │    г     │   g    │     Г      │  GRM   │
│166│Килограмм         │    кг    │   kg   │    КГ      │  KGM   │
│168│Тонна;            │    т     │   t    │     Т      │  TNE   │
│   │метрическая тонна │          │        │            │        │
│   │(1000 кг)         │          │        │            │        │
│   │                  │     3    │        │            │        │
│170│Килотонна         │   10  т  │   kt   │    КТ      │  KTN   │
│173│Сантиграмм        │    сг    │   cg   │    СГ      │  CGM   │
│181│Брутто-регистровая│   БРТ    │   -    │   БРУТТ.   │  GRT   │
│   │тонна             │          │        │  РЕГИСТР Т │        │
│   │(2,8316 м3)       │          │        │            │        │
│185│Грузоподъемность в│  т грп   │   -    │ Т ГРУЗОПОД │  CCT   │
│   │метрических тоннах│          │        │            │        │
│206│Центнер (метричес-│    ц     │   q;   │     Ц      │  DTN   │
│   │кий) (100 кг);    │          │   2    │            │        │
│   │                  │          │ 10  kg │            │        │
│   │гектокилограмм;   │          │        │            │        │
│   │квинтал1          │          │        │            │        │
│   │(метрический);    │          │        │            │        │
│   │децитонна <*>     │          │        │            │        │
│   --------------------------------                             │
│   <*> Неметрический  квинтал  является  непостоянной мерой;  во│
│многих странах приблизительно равен 50 кг.                      │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      Технические единицы                       │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│212│Ватт              │    Вт    │   W    │     ВТ     │  WTT   │
│214│Киловатт          │   кВт    │   kW   │    КВТ     │  KWT   │
│215│Мегаватт;         │   МВт;   │   MW   │   МЕГАВТ;  │  MAW   │
│   │                  │    3     │        │            │        │
│   │тысяча киловатт   │  10  кВт │        │   ТЫС КВТ  │        │
│222│Вольт             │    В     │   V    │     В      │  VLT   │
│223│Киловольт         │   кВ     │   kV   │    КВ      │  KVT   │
│227│Киловольт-ампер   │   кВ.А   │  kV.A  │   КВ.А     │  KVA   │
│228│Мегавольт-ампер   │   МВ.А   │  MV.A  │   МЕГАВ.А  │  MVA   │
│   │(тысяча           │          │        │            │        │
│   │киловольт-ампер)  │          │        │            │        │
│230│Киловар           │   квар   │  kVAR  │   КВАР     │  KVR   │
│243│Ватт-час          │   Вт.ч   │  W.h   │   ВТ.Ч     │  WHR   │
│245│Киловатт-час      │  кВт.ч   │  kW.h  │   КВТ.Ч    │  KWH   │
│246│Мегаватт-час;     │  МВт.ч;  │  МW.h  │  МЕГАВТ.Ч; │  MWH   │
│   │                  │  3       │        │            │        │
│   │1000 киловатт-    │10  кВт.ч │        │  ТЫС КВТ.Ч │        │
│   │часов             │          │        │            │        │
│247│Гигаватт-час      │  ГВт.ч   │  GW.h  │  ГИГАВТ.Ч  │  GWH   │
│   │(миллион          │          │        │            │        │
│   │киловатт-часов)   │          │        │            │        │
│260│Ампер             │    А     │   A    │     А      │  AMP   │
│263│Ампер-час         │    А.ч   │  A.h   │    А.Ч     │  AMH   │
│   │(3,6 кКл)         │          │        │            │        │
│   │                  │    3     │   3    │            │        │
│264│Тысяча ампер-часов│  10  А.ч │ 10  A.h│   ТЫС А.Ч  │  TAH   │
│270│Кулон             │    Кл    │   C    │     КЛ     │  COU   │
│271│Джоуль            │    Дж    │   J    │     ДЖ     │  JOU   │
│273│Килоджоуль        │    кДж   │   kJ   │    КДЖ     │  KJO   │
│274│Ом                │    Ом    │<омега> │     ОМ     │  OHM   │
│280│Градус Цельсия    │ град. C  │град. C │ ГРАД ЦЕЛЬС │  CEL   │
│281│Градус Фаренгейта │ град. F  │град. F │    ГРАД    │  FAN   │
│   │                  │          │        │   ФАРЕНГ   │        │
│282│Кандела           │    кд    │   cd   │     КД     │  CDL   │
│283│Люкс              │    лк    │   lx   │     ЛК     │  LUX   │
│284│Люмен             │    лм    │   lm   │     ЛМ     │  LUM   │
│288│Кельвин           │    K     │   K    │     К      │  KEL   │
│289│Ньютон            │    Н     │   N    │     Н      │  NEW   │
│290│Герц              │    Гц    │   Hz   │     ГЦ     │  HTZ   │
│291│Килогерц          │    кГц   │  kHz   │    КГЦ     │  KHZ   │
│292│Мегагерц          │    МГц   │  MHz   │   МЕГАГЦ   │  MHZ   │
│294│Паскаль           │    Па    │   Pa   │     ПА     │  PAL   │
│296│Сименс            │    См    │   S    │     СИ     │  SIE   │
│297│Килопаскаль       │    кПа   │  kPa   │    КПА     │  KPA   │
│298│Мегапаскаль       │    МПа   │  MPa   │   МЕГАПА   │  MPA   │
│300│Физическая атмос- │    атм   │  atm   │    АТМ     │  ATM   │
│   │фера (101325 Па)  │          │        │            │        │
│301│Техническая атмос-│    ат    │   at   │    АТТ     │  ATT   │
│   │фера (98066,5 Па) │          │        │            │        │
│302│Гигабеккерель     │    ГБк   │  GBq   │   ГИГАБК   │  GBQ   │
│304│Милликюри         │    мКи   │  mCi   │    МКИ     │  MCU   │
│305│Кюри              │    Ки    │   Ci   │     КИ     │  CUR   │
│306│Грамм делящихся   │  г Д/И   │   g    │   Г ДЕЛЯЩ  │  GFI   │
│   │изотопов          │          │fissile │   ИЗОТОП   │        │
│   │                  │          │isotopes│            │        │
│308│Миллибар          │    мб    │  mbar  │    МБАР    │  MBR   │
│309│Бар               │    бар   │  bar   │     БАР    │  BAR   │
│310│Гектобар          │    гб    │  hbar  │    ГБАР    │  HBA   │
│312│Килобар           │    кб    │  kbar  │    КБАР    │  KBA   │
│314│Фарад             │    Ф     │   F    │      Ф     │  FAR   │
│316│Килограмм         │   кг/м3  │  kg/m3 │   КГ/М3    │  KMQ   │
│   │на кубический метр│          │        │            │        │
│323│Беккерель         │    Бк    │   Bq   │     БК     │  BQL   │
│324│Вебер             │    Вб    │   Wb   │     ВБ     │  WEB   │
│327│Узел (миля/ч)     │    уз    │   kn   │     УЗ     │  KNT   │
│328│Метр в секунду    │   м/с    │  m/s   │    М/С     │  MTS   │
│330│Оборот в секунду  │  об/с    │  r/s   │    ОБ/С    │  RPS   │
│331│Оборот в минуту   │  об/мин  │ r/min  │   ОБ/МИН   │  RPM   │
│333│Километр в час    │  км/ч    │  km/h  │    КМ/Ч    │  KMH   │
│335│Метр на секунду   │   м/с2   │  m/s2  │    М/С2    │  MSK   │
│   │в квадрате        │          │        │            │        │
│349│Кулон на килограмм│  Кл/кг   │  C/kg  │   КЛ/КГ    │  CKG   │
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                        Единицы времени                         │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│354│Секунда           │    с     │   s    │     С      │  SEC   │
│355│Минута            │    мин   │   min  │    МИН     │  MIN   │
│356│Час               │    ч     │   h    │     Ч      │  HUR   │
│359│Сутки             │    сут;  │   d    │    СУТ;    │  DAY   │
│   │                  │    дн    │        │     ДН     │        │
│360│Неделя            │    нед   │   -    │    НЕД     │  WEE   │
│361│Декада            │    дек   │   -    │    ДЕК     │  DAD   │
│362│Месяц             │    мес   │   -    │    МЕС     │  MON   │
│364│Квартал           │  кварт   │   -    │   КВАРТ    │  QAN   │
│365│Полугодие         │ полгода  │   -    │   ПОЛГОД   │  SAN   │
│366│Год               │    г;    │   a    │    ГОД;    │  ANN   │
│   │                  │   лет    │        │    ЛЕТ     │        │
│368│Десятилетие       │  деслет  │   -    │   ДЕСЛЕТ   │  DEC   │
├───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┤
│                     Экономические единицы                      │
├───┬──────────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────┤
│499│Килограмм в       │   кг/с   │   -    │   КГ/С     │  KGS   │
│   │секунду           │          │        │            │        │
│533│Тонна пара в час  │ т пар/ч  │   -    │   Т ПАР/Ч  │  TSH   │
│596│Кубический метр   │   м3/с   │  m3/s  │    М3/С    │  MQS   │
│   │в секунду         │          │        │            │        │
│598│Кубический метр   │   м3/ч   │  m3/h  │   М3/Ч     │  MQH   │
│   │в час             │          │        │            │        │
│   │                  │  3       │        │            │        │
│599│Тысяча кубических │10  м3/сут│   -    │    ТЫС     │  TQD   │
│   │метров в сутки    │          │        │   М3/СУТ   │        │
│616│Бобина            │   боб    │   -    │    БОБ     │  NBB   │
│625│Лист              │    л.    │   -    │    ЛИСТ    │  LEF   │
│626│Сто листов        │  100 л.  │   -    │  100 ЛИСТ  │  CLF   │
│630│Тысяча стандартных│   тыс    │   -    │  ТЫС СТАНД │  MBE   │
│   │условных кирпичей │  станд.  │        │  УСЛ КИРП  │        │
│   │                  │усл. кирп │        │            │        │
│641│Дюжина (12 шт.)   │  дюжина  │  Doz;  │   ДЮЖИНА   │  DZN   │
│   │                  │          │   12   │            │        │
│657│Изделие           │   изд    │   -    │    ИЗД     │  NAR   │
│683│Сто ящиков        │  100 ящ. │   Hbx  │   100 ЯЩ   │  HBX   │
│704│Набор             │  набор   │   -    │   НАБОР    │  SET   │
│715│Пара (2 шт.)      │   пар    │   pr;  │    ПАР     │  NPR   │
│   │                  │          │   2    │            │        │
│730│Два десятка       │    20    │   20   │   2 ДЕС    │  SCO   │
│732│Десять пар        │ 10 пар   │   -    │   ДЕС ПАР  │  TPR   │
│733│Дюжина пар        │ дюжина   │   -    │   ДЮЖИНА   │  DPR   │
│   │                  │   пар    │        │    ПАР     │        │
│734│Посылка           │  посыл   │   -    │   ПОСЫЛ    │  NPL   │
│735│Часть             │  часть   │   -    │   ЧАСТЬ    │  NPT   │
│736│Рулон             │   рул    │   -    │    РУЛ     │  NPL   │
│737│Дюжина рулонов    │  дюжина  │   -    │   ДЮЖИНА   │  DRL   │
│   │                  │   рул    │        │    РУЛ     │        │
│740│Дюжина штук       │  дюжина  │   -    │  ДЮЖИНА ШТ │  DPC   │
│   │                  │    шт    │        │            │        │
│745│Элемент           │   элем   │   CI   │    ЭЛЕМ    │  NCL   │
│778│Упаковка          │   упак   │   -    │    УПАК    │  NMP   │
│780│Дюжина упаковок   │  дюжина  │   -    │   ДЮЖИНА   │  DZP   │
│   │                  │   упак   │        │    УПАК    │        │
│781│Сто упаковок      │ 100 упак │   -    │   100 УПАК │  CNP   │
│796│Штука             │    шт    │  pc;   │     ШТ     │  PCE;  │
│   │                  │          │   1    │            │  NMB   │
│797│Сто штук          │  100 шт  │   100  │   100 ШТ   │  CEN   │
│798│Тысяча штук       │ тыс. шт; │  1000  │   ТЫС ШТ   │  MIL   │
│   │                  │ 1000 шт  │        │            │        │
│   │                  │    6     │     6  │            │        │
│799│Миллион штук      │  10  шт  │   10   │   МЛН ШТ   │  MIO   │
│   │                  │    9     │     9  │            │        │
│800│Миллиард штук     │  10  шт  │   10   │   МЛРД ШТ  │  MLD   │
│   │                  │   12     │    12  │            │        │
│801│Биллион штук      │ 10   шт  │  10    │   БИЛЛ ШТ  │  BIL   │
│   │(Европа);         │          │        │   (ЕВР);   │        │
│   │триллион штук     │          │        │  ТРИЛЛ ШТ  │        │
│   │                  │   18     │    18  │            │        │
│802│Квинтильон штук   │ 10   шт  │  10    │  КВИНТ ШТ  │  TRL   │
│   │(Европа)          │          │        │            │        │
│820│Крепость спирта по│   креп.  │  % mds │   КРЕП     │  ASM   │
│   │массе             │ спирта по│        │  СПИРТ ПО  │        │
│   │                  │  массе   │        │   МАССЕ    │        │
│821│Крепость спирта по│   креп.  │  % vol │   КРЕП     │  ASV   │
│   │объему            │ спирта по│        │ СПИРТ ПО   │        │
│   │                  │  объему  │        │   ОБЪЕМ    │        │
│831│Литр чистого      │ л 100%   │   -    │   Л ЧИСТ   │  LPA   │
│   │(100%) спирта     │  спирта  │        │   СПИРТ    │        │
│833│Гектолитр чистого │ Гл 100%  │   -    │  ГЛ ЧИСТ   │  HPA   │
│   │(100%) спирта     │  спирта  │        │   СПИРТ    │        │
│841│Килограмм перокси-│    кг    │   -    │  КГ ПЕРОК- │   -    │
│   │да водорода       │   H2О2   │        │  СИД ВОДО- │        │
│   │                  │          │        │    РОДА    │        │
│845│Килограмм 90%-го  │  кг 90%  │   -    │ КГ 90 ПРОЦ │  KSD   │
│   │сухого вещества   │   с/в    │        │  СУХ ВЕЩ   │        │
│847│Тонна 90%-го      │  т 90%   │   -    │  Т 90 ПРОЦ │  TSD   │
│   │сухого вещества   │   с/в    │        │  СУХ ВЕЩ   │        │
│852│Килограмм оксида  │  кг К2О  │   -    │  КГ ОКСИД  │  KPO   │
│   │калия             │          │        │   КАЛИЯ    │        │
│859│Килограмм гидрок- │  кг КОН  │   -    │  КГ ГИДРО- │  KPH   │
│   │сида калия        │          │        │  КСИД КА-  │        │
│   │                  │          │        │    ЛИЯ     │        │
│861│Килограмм азота   │   кг N   │   -    │  КГ АЗОТ   │  KNI   │
│863│Килограмм гидрок- │ кг NaOH  │   -    │ КГ ГИДРО-  │  KSH   │
│   │сида натрия       │          │        │КСИД НАТРИЯ │        │
│865│Килограмм пятиоки-│    кг    │   -    │  КГ ПЯТИ-  │  KPP   │
│   │си фосфора        │   Р2О5   │        │   ОКИСЬ    │        │
│   │                  │          │        │  ФОСФОРА   │        │
│867│Килограмм урана   │   кг U   │   -    │  КГ УРАН   │  KUR   │
└───┴──────────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────┘

2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК

┌────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Код │Наименование единицы│Условное обозначение│Кодовое буквенное│
│    │     измерения      │   (национальное)   │   обозначение   │
│    │                    │                    │ (национальное)  │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                         Единицы длины                          │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│018 │Погонный метр       │       пог. м       │     ПОГ М       │
│    │                    │       3            │                 │
│019 │Тысяча погонных     │     10  пог. м     │    ТЫС ПОГ М    │
│    │метров              │                    │                 │
│020 │Условный метр       │       усл. м       │     УСЛ М       │
│    │                    │       3            │                 │
│048 │Тысяча условных     │     10  усл. м     │    ТЫС УСЛ М    │
│    │метров              │                    │                 │
│049 │Километр условных   │     км усл. труб   │    КМ УСЛ ТРУБ  │
│    │труб                │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                        Единицы площади                         │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│    │                    │       3            │                 │
│054 │Тысяча квадратных   │     10  дм2        │     ТЫС ДМ2     │
│    │дециметров          │                    │                 │
│    │                    │       6            │                 │
│056 │Миллион квадратных  │     10  дм2        │     МЛН ДМ2     │
│    │дециметров          │                    │                 │
│    │                    │       6            │                 │
│057 │Миллион квадратных  │     10  м2         │     МЛН М2      │
│    │метров              │                    │                 │
│    │                    │       3            │                 │
│060 │Тысяча гектаров     │     10  га         │     ТЫС ГА      │
│    │                    │                    │                 │
│062 │Условный квадратный │     усл. м2        │     УСЛ М2      │
│    │метр                │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│063 │Тысяча условных     │    10  усл. м2     │   ТЫС УСЛ М2    │
│    │квадратных метров   │                    │                 │
│    │                    │      6             │                 │
│064 │Миллион условных    │    10  усл. м2     │   МЛН УСЛ М2    │
│    │квадратных метров   │                    │                 │
│081 │Квадратный метр об- │     м2 общ. пл     │   М2 ОБЩ ПЛ     │
│    │щей площади         │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│082 │Тысяча квадратных   │   10  м2 общ. пл   │   ТЫС М2 ОБЩ    │
│    │метров общей площади│                    │        ПЛ       │
│    │                    │     6              │                 │
│083 │Миллион квадратных  │   10  м2 общ. пл   │   МЛН М2. ОБЩ   │
│    │метров общей площади│                    │        ПЛ       │
│084 │Квадратный метр жи- │     м2 жил. пл     │    М2 ЖИЛ ПЛ    │
│    │лой площади         │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│085 │Тысяча квадратных   │   10  м2 жил. пл   │   ТЫС М2 ЖИЛ    │
│    │метров жилой площади│                    │        ПЛ       │
│    │                    │     6              │                 │
│086 │Миллион квадратных  │   10  м2 жил. пл   │   МЛН М2 ЖИЛ    │
│    │метров жилой площади│                    │        ПЛ       │
│087 │Квадратный метр     │   м2 уч. лаб. здан │   М2 УЧ.ЛАБ     │
│    │учебно-лабораторных │                    │      ЗДАН       │
│    │зданий              │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│088 │Тысяча квадратных   │   10  м2 уч. лаб.  │   ТЫС М2 УЧ.    │
│    │метров учебно-      │        здан        │    ЛАБ ЗДАН     │
│    │лабораторных зданий │                    │                 │
│    │                    │      6             │                 │
│089 │Миллион квадратных  │    10  м2 2 мм     │   МЛН  М2 2ММ   │
│    │метров в двухмилли- │       исч          │       ИСЧ       │
│    │метровом исчислении │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                         Единицы объема                         │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│    │                    │       3            │                 │
│114 │Тысяча кубических   │     10  м3         │     ТЫС М3      │
│    │метров              │                    │                 │
│    │                    │       9            │                 │
│115 │Миллиард кубических │     10  м3         │     МЛРД М3     │
│    │метров              │                    │                 │
│116 │Декалитр            │        дкл         │      ДКЛ        │
│    │                    │       3            │                 │
│119 │Тысяча декалитров   │     10  дкл        │     ТЫС ДКЛ     │
│    │                    │       6            │                 │
│120 │Миллион декалитров  │     10  дкл        │     МЛН ДКЛ     │
│121 │Плотный кубический  │    плотн. м3       │     ПЛОТН М3    │
│    │метр                │                    │                 │
│123 │Условный кубический │     усл. м3        │     УСЛ М3      │
│    │метр                │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│124 │Тысяча условных     │    10  усл. м3     │   ТЫС УСЛ М3    │
│    │кубических метров   │                    │                 │
│    │                    │      6             │                 │
│125 │Миллион кубических  │    10  м3 пере-    │     МЛН М3      │
│    │метров переработки  │     раб. газа      │   ПЕРЕРАБ ГАЗА  │
│    │газа                │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│127 │Тысяча плотных      │    10  плотн. м3   │  ТЫС ПЛОТН М3   │
│    │кубических метров   │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│128 │Тысяча полулитров   │    10  пол. л      │    ТЫС ПОЛ Л    │
│    │                    │      6             │                 │
│129 │Миллион полулитров  │    10  пол. л      │    МЛН ПОЛ Л    │
│    │                    │        3           │                 │
│130 │Тысяча литров;      │      10  л;        │     ТЫС Л       │
│    │1000 литров         │     1000 л         │                 │
│(код 130   введен   Изменением N 1/97,   утв.   Госстандартом РФ│
│13.01.1997)              │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                         Единицы массы                          │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│    │                    │        3           │                 │
│165 │Тысяча каратов      │      10  кар       │     ТЫС КАР     │
│    │метрических         │                    │                 │
│    │                    │        6           │                 │
│167 │Миллион каратов     │      10  кар       │     МЛН КАР     │
│    │метрических         │                    │                 │
│    │                    │         3          │                 │
│169 │Тысяча тонн         │       10  т        │     ТЫС Т       │
│    │                    │         6          │                 │
│171 │Миллион тонн        │       10  т        │     МЛН Т       │
│172 │Тонна условного     │    т усл. топл     │   Т УСЛ ТОПЛ    │
│    │топлива             │                    │                 │
│    │                    │    3               │                 │
│175 │Тысяча тонн         │  10  т усл. топл   │    ТЫС Т УСЛ    │
│    │условного топлива   │                    │      ТОПЛ       │
│    │                    │    6               │                 │
│176 │Миллион тонн        │  10  т усл. топл   │    МЛН Т УСЛ    │
│    │условного топлива   │                    │      ТОПЛ       │
│    │                    │    3               │                 │
│177 │Тысяча тонн едино-  │  10  т единовр.    │     ТЫС Т       │
│    │временного хранения │       хран         │   ЕДИНОВР ХРАН  │
│    │                    │    3               │                 │
│178 │Тысяча тонн  перера-│  10  т перераб     │      ТЫС Т      │
│    │ботки               │                    │     ПЕРЕРАБ     │
│179 │Условная тонна      │       усл. т       │     УСЛ Т       │
│    │                    │         3          │                 │
│207 │Тысяча центнеров    │       10  ц        │      ТЫС Ц      │
│(код 207 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                       Технические единицы                      │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│226 │Вольт-ампер         │        В.А         │      В.А        │
│231 │Метр в час          │        м/ч         │      М/Ч        │
│232 │Килокалория         │        ккал        │      ККАЛ       │
│233 │Гигакалория         │        Гкал        │     ГИГАКАЛ     │
│    │                    │        3           │                 │
│234 │Тысяча гигакалорий  │      10  Гкал      │   ТЫС ГИГАКАЛ   │
│    │                    │        6           │                 │
│235 │Миллион гигакалорий │      10  Гкал      │   МЛН ГИГАКАЛ   │
│236 │Калория в час       │       кал/ч        │     КАЛ/Ч       │
│237 │Килокалория в час   │       ккал/ч       │     ККАЛ/Ч      │
│238 │Гигакалория в час   │       Гкал/ч       │    ГИГАКАЛ/Ч    │
│    │                    │       3            │                 │
│239 │Тысяча гигакалорий в│     10  Гкал/ч     │     ТЫС         │
│    │час                 │                    │   ГИГАКАЛ/Ч     │
│    │                    │        6           │                 │
│241 │Миллион ампер-часов │      10  А.ч       │     МЛН А.Ч     │
│    │                    │        6           │                 │
│242 │Миллион киловольт-  │      10  кВ.А      │    МЛН КВ.А     │
│    │ампер               │                    │                 │
│248 │Киловольт-ампер     │       кВ.А Р       │     КВ.А Р      │
│    │реактивный          │                    │                 │
│    │                    │       9            │                 │
│249 │Миллиард киловатт-  │     10  кВт.ч      │    МЛРД КВТ.Ч   │
│    │часов               │                    │                 │
│    │                    │       3            │                 │
│250 │Тысяча киловольт-   │     10  кВ.А Р     │    ТЫС КВ.А Р   │
│    │ампер реактивных    │                    │                 │
│251 │Лошадиная сила      │        л. с        │       ЛС        │
│    │                    │       3            │                 │
│252 │Тысяча лошадиных сил│     10  л. с       │     ТЫС ЛС      │
│    │                    │       6            │                 │
│253 │Миллион лошадиных   │     10  л. с       │     МЛН ЛС      │
│    │сил                 │                    │                 │
│254 │Бит                 │        бит         │      БИТ        │
│255 │Байт                │        бай         │     БАЙТ        │
│256 │Килобайт            │        кбайт       │     КБАЙТ       │
│257 │Мегабайт            │        Мбайт       │     МБАЙТ       │
│258 │Бод                 │        бод         │      БОД        │
│287 │Генри               │        Гн          │       ГН        │
│313 │Тесла               │        Тл          │       ТЛ        │
│    │                    │            2       │                 │
│317 │Килограмм на квад-  │       кг/см        │      КГ/СМ2     │
│    │ратный сантиметр    │                    │                 │
│(код 317 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│337 │Миллиметр водяного  │     мм вод. ст     │    ММ ВОД СТ    │
│    │столба              │                    │                 │
│338 │Миллиметр ртутного  │     мм рт. ст      │    ММ РТ СТ     │
│    │столба              │                    │                 │
│339 │Сантиметр водяного  │     см вод. ст     │    СМ ВОД СТ    │
│    │столба              │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                        Единицы времени                         │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│352 │Микросекунда        │        мкс         │      МКС        │
│353 │Миллисекунда        │        млс         │      МЛС        │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                      Экономические единицы                     │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│383 │Рубль               │        руб         │      РУБ        │
│    │                    │       3            │                 │
│384 │Тысяча рублей       │     10  руб        │    ТЫС РУБ      │
│    │                    │       6            │                 │
│385 │Миллион рублей      │     10  руб        │    МЛН РУБ      │
│    │                    │       9            │                 │
│386 │Миллиард рублей     │     10  руб        │    МЛРД РУБ     │
│    │                    │      12            │                 │
│387 │Триллион рублей     │    10   руб        │   ТРИЛЛ РУБ     │
│    │                    │      15            │                 │
│388 │Квадрильон рублей   │    10   руб        │   КВАДР РУБ     │
│414 │Пассажиро-километр  │     пасс.км        │    ПАСС.КМ      │
│421 │Пассажирское место  │     пасс. мест     │   ПАСС МЕСТ     │
│    │(пассажирских мест) │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│423 │Тысяча пассажиро-   │    10  пасс.км     │   ТЫС ПАСС.КМ   │
│    │километров          │                    │                 │
│    │                    │      6             │                 │
│424 │Миллион пассажиро-  │    10  пасс. км    │   МЛН ПАСС.КМ   │
│    │километров          │                    │                 │
│427 │Пассажиропоток      │     пасс.поток     │   ПАСС.ПОТОК    │
│449 │Тонно-километр      │        т.км        │     Т.КМ        │
│    │                    │        3           │                 │
│450 │Тысяча тонно-       │      10  т.км      │    ТЫС Т.КМ     │
│    │километров          │                    │                 │
│    │                    │        6           │                 │
│451 │Миллион тонно-      │      10  т. км     │     МЛН Т.КМ    │
│    │километров          │                    │                 │
│    │                    │        3           │                 │
│479 │Тысяча наборов      │      10  набор     │    ТЫС НАБОР    │
│(код 479 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│510 │Грамм на киловатт-  │        г/кВт.ч     │     Г/КВТ.Ч     │
│    │час                 │                    │                 │
│511 │Килограмм на гигака-│       кг/Гкал      │   КГ/ГИГАКАЛ    │
│    │лорию               │                    │                 │
│512 │Тонно-номер         │        т.ном       │     Т.НОМ       │
│513 │Автотонна           │       авто т       │      АВТО Т     │
│(код 513 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│514 │Тонна тяги          │       т.тяги       │      Т ТЯГИ     │
│(код 514 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│515 │Дедвейт-тонна       │      дедвейт.т     │    ДЕДВЕЙТ.Т    │
│(код 515 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│516 │Тонно-танид         │       т.танид      │     Т.ТАНИД     │
│(код 516 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│521 │Человек на квадрат- │      чел/м2        │     ЧЕЛ/М2      │
│    │ный метр            │                    │                 │
│522 │Человек на квадрат- │      чел/км2       │    ЧЕЛ/КМ2      │
│    │ный километр        │                    │                 │
│534 │Тонна в час         │        т/ч         │      Т/Ч        │
│535 │Тонна в сутки       │       т/сут        │     Т/СУТ       │
│536 │Тонна в смену       │       т/смен       │     Т/СМЕН      │
│    │                    │       3            │                 │
│537 │Тысяча тонн в сезон │     10  т/сез      │    ТЫС Т/СЕЗ    │
│    │                    │       3            │                 │
│538 │Тысяча тонн в год   │     10  т/год      │    ТЫС Т/ГОД    │
│539 │Человеко-час        │        чел.ч       │     ЧЕЛ.Ч       │
│540 │Человеко-день       │        чел.дн      │     ЧЕЛ.ДН      │
│    │                    │       3            │                 │
│541 │Тысяча человеко-дней│     10  чел.дн     │    ТЫС ЧЕЛ.ДН   │
│    │                    │       3            │                 │
│542 │Тысяча человеко-    │      10  чел.ч     │    ТЫС ЧЕЛ.Ч    │
│    │часов               │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│543 │Тысяча условных ба- │   10  усл. банк/   │     ТЫС УСЛ     │
│    │нок в смену         │        смен        │    БАНК/СМЕН    │
│    │                    │       6            │                 │
│544 │Миллион единиц в год│     10  ед/год     │    МЛН ЕД/ГОД   │
│545 │Посещение в смену   │     посещ/смен     │    ПОСЕЩ/СМЕН   │
│    │                    │    3               │                 │
│546 │Тысяча посещений в  │  10  посещ/смен    │    ТЫС ПОСЕЩ/   │
│    │смену               │                    │      СМЕН       │
│547 │Пара в смену        │      пар/смен      │    ПАР/СМЕН     │
│    │                    │     3              │                 │
│548 │Тысяча пар в смену  │   10  пар/смен     │   ТЫС ПАР/СМЕН  │
│    │                    │       6            │                 │
│550 │Миллион тонн в год  │     10  т/год      │    МЛН Т/ГОД    │
│552 │Тонна переработки в │   т перераб/сут    │  Т ПЕРЕРАБ/СУТ  │
│    │сутки               │                    │                 │
│    │                    │    3               │                 │
│553 │Тысяча тонн перера- │  10  т перераб/    │     ТЫС Т       │
│    │ботки в сутки       │         сут        │   ПЕРЕРАБ/СУТ   │
│554 │Центнер переработки │    ц перераб/сут   │   Ц ПЕРЕРАБ/СУТ │
│    │в сутки             │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│555 │Тысяча центнеров пе-│   10  ц перераб/   │      ТЫС Ц      │
│    │реработки в сутки   │        сут         │   ПЕРЕРАБ/СУТ   │
│    │                    │     3              │                 │
│556 │Тысяча голов в год  │   10  гол/год      │   ТЫС ГОЛ/ГОД   │
│    │                    │     6              │                 │
│557 │Миллион голов в год │   10  гол/год      │   МЛН ГОЛ/ГОД   │
│    │                    │     3              │                 │
│558 │Тысяча птицемест    │   10  птицемест    │   ТЫС ПТИЦЕ-    │
│    │                    │                    │      МЕСТ       │
│    │                    │     3              │                 │
│559 │Тысяча кур-несушек  │   10  кур. несуш   │    ТЫС КУР.     │
│    │                    │                    │     НЕСУШ       │
│560 │Минимальная заработ-│   мин. заработн.   │   МИН ЗАРАБОТН  │
│    │ная плата           │       плат         │      ПЛАТ       │
│    │                    │     3              │                 │
│561 │Тысяча тонн пара в  │   10  т пар/ч      │    ТЫС Т ПАР/Ч  │
│    │час                 │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│562 │Тысяча прядильных   │   10  пряд.верет   │  ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ │
│    │веретен             │                    │                 │
│(код 562 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │     3              │                 │
│563 │Тысяча прядильных   │   10  пряд.мест    │  ТЫС ПРЯД МЕСТ  │
│    │мест                │                    │                 │
│(код 563 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│639 │Доза                │        доз         │       ДОЗ       │
│    │                    │        3           │                 │
│640 │Тысяча доз          │      10  доз       │    ТЫС ДОЗ      │
│642 │Единица             │        ед          │       ЕД        │
│    │                    │        3           │                 │
│643 │Тысяча единиц       │      10  ед        │     ТЫС ЕД      │
│    │                    │        6           │                 │
│644 │Миллион единиц      │      10  ед        │     МЛН ЕД      │
│661 │Канал               │        канал       │      КАНАЛ      │
│(код 661 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │        3           │                 │
│673 │Тысяча комплектов   │      10  компл     │    ТЫС КОМПЛ    │
│(код 673 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│698 │Место               │        мест        │      МЕСТ       │
│    │                    │        3           │                 │
│699 │Тысяча мест         │      10  мест      │    ТЫС МЕСТ     │
│    │                    │        3           │                 │
│709 │Тысяча номеров      │      10  ном       │     ТЫС НОМ     │
│(код 709 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │       3            │                 │
│724 │Тысяча гектаров     │     10  га порц    │   ТЫС ГА ПОРЦ   │
│    │порций              │                    │                 │
│(код 724 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │         3          │                 │
│729 │Тысяча пачек        │       10  пач      │     ТЫС ПАЧ     │
│(код 729 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│744 │Процент             │          %         │      ПРОЦ       │
│746 │Промилле (0,1       │      промилле      │    ПРОМИЛЛЕ     │
│    │процента)           │                    │                 │
│    │                    │        3           │                 │
│751 │Тысяча рулонов      │      10  рул       │    ТЫС РУЛ      │
│    │                    │        3           │                 │
│761 │Тысяча станов       │      10  стан      │     ТЫС СТАН    │
│(код 761 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│762 │Станция             │        станц       │      СТАНЦ      │
│(код 762 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │        3           │                 │
│775 │Тысяча тюбиков      │      10  тюбик     │    ТЫС ТЮБИК    │
│(код 775 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │       3            │                 │
│776 │Тысяча условных     │     10  усл.туб    │   ТЫС УСЛ ТУБ   │
│    │тубов               │                    │                 │
│(код 776 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │        6           │                 │
│779 │Миллион упаковок    │      10  упак      │    МЛН УПАК     │
│    │                    │        3           │                 │
│782 │Тысяча упаковок     │      10  упак      │     ТЫС УПАК    │
│(код 782 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│792 │Человек             │        чел         │      ЧЕЛ        │
│    │                    │        3           │                 │
│793 │Тысяча человек      │      10  чел       │    ТЫС ЧЕЛ      │
│    │                    │        6           │                 │
│794 │Миллион человек     │      10  чел       │    МЛН ЧЕЛ      │
│    │                    │        6           │                 │
│808 │Миллион экземпляров │      10  экз       │     МЛН ЭКЗ     │
│(код 808 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│810 │Ячейка              │         яч         │        ЯЧ       │
│(код 810 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│812 │Ящик                │        ящ          │       ЯЩ        │
│836 │Голова              │        гол         │      ГОЛ        │
│    │                    │        3           │                 │
│837 │Тысяча пар          │      10  пар       │    ТЫС ПАР      │
│    │                    │        6           │                 │
│838 │Миллион пар         │      10  пар       │    МЛН ПАР      │
│839 │Комплект            │        компл       │     КОМПЛ       │
│840 │Секция              │        секц        │      СЕКЦ       │
│868 │Бутылка             │        бут         │      БУТ        │
│    │                    │        3           │                 │
│869 │Тысяча бутылок      │      10  бут       │    ТЫС БУТ      │
│870 │Ампула              │        ампул       │     АМПУЛ       │
│    │                    │        3           │                 │
│871 │Тысяча ампул        │      10  ампул     │    ТЫС АМПУЛ    │
│872 │Флакон              │        флак        │      ФЛАК       │
│    │                    │        3           │                 │
│873 │Тысяча флаконов     │      10  флак      │    ТЫС ФЛАК     │
│    │                    │        3           │                 │
│874 │Тысяча тубов        │      10  туб       │    ТЫС ТУБ      │
│    │                    │        3           │                 │
│875 │Тысяча коробок      │      10  кор       │    ТЫС КОР      │
│876 │Условная единица    │      усл. ед       │     УСЛ ЕД      │
│    │                    │       3            │                 │
│877 │Тысяча условных     │     10  усл. ед    │    ТЫС УСЛ ЕД   │
│    │единиц              │                    │                 │
│    │                    │       6            │                 │
│878 │Миллион условных    │     10  усл. ед    │    МЛН УСЛ ЕД   │
│    │единиц              │                    │                 │
│879 │Условная штука      │       усл. шт      │     УСЛ ШТ      │
│    │                    │       3            │                 │
│880 │Тысяча условных     │     10  усл. шт    │    ТЫС УСЛ ШТ   │
│    │штук                │                    │                 │
│881 │Условная банка      │     усл. банк      │    УСЛ БАНК     │
│    │                    │     3              │                 │
│882 │Тысяча условных     │   10  усл. банк    │  ТЫС УСЛ БАНК   │
│    │банок               │                    │                 │
│    │                    │     6              │                 │
│883 │Миллион условных    │   10  усл. банк    │  МЛН УСЛ БАНК   │
│    │банок               │                    │                 │
│884 │Условный кусок      │     усл. кус       │    УСЛ КУС      │
│    │                    │     3              │                 │
│885 │Тысяча условных     │   10  усл. кус     │   ТЫС УСЛ КУС   │
│    │кусков              │                    │                 │
│    │                    │     6              │                 │
│886 │Миллион условных    │   10  усл. кус     │   МЛН УСЛ КУС   │
│    │кусков              │                    │                 │
│887 │Условный ящик       │     усл. ящ        │     УСЛ ЯЩ      │
│    │                    │      3             │                 │
│888 │Тысяча условных     │    10  усл. ящ     │   ТЫС УСЛ ЯЩ    │
│    │ящиков              │                    │                 │
│889 │Условная катушка    │     усл. кат       │    УСЛ КАТ      │
│    │                    │      3             │                 │
│890 │Тысяча условных     │    10  усл. кат    │   ТЫС УСЛ КАТ   │
│    │катушек             │                    │                 │
│891 │Условная плитка     │     усл. плит      │    УСЛ ПЛИТ     │
│    │                    │      3             │                 │
│892 │Тысяча условных     │    10  усл. плит   │   ТЫС УСЛ ПЛИТ  │
│    │плиток              │                    │                 │
│893 │Условный кирпич     │     усл. кирп      │    УСЛ КИРП     │
│    │                    │      3             │                 │
│894 │Тысяча условных     │    10  усл. кирп   │  ТЫС УСЛ КИРП   │
│    │кирпичей            │                    │                 │
│    │                    │      6             │                 │
│895 │Миллион условных    │    10  усл. кирп   │  МЛН УСЛ КИРП   │
│    │кирпичей            │                    │                 │
│896 │Семья               │      семей         │     СЕМЕЙ       │
│    │                    │       3            │                 │
│897 │Тысяча семей        │     10  семей      │    ТЫС СЕМЕЙ    │
│    │                    │       6            │                 │
│898 │Миллион семей       │     10  семей      │    МЛН СЕМЕЙ    │
│899 │Домохозяйство       │      домхоз        │     ДОМХОЗ      │
│    │                    │       3            │                 │
│900 │Тысяча домохозяйств │     10  домхоз     │    ТЫС ДОМХОЗ   │
│    │                    │       6            │                 │
│901 │Миллион домохозяйств│     10  домхоз     │    МЛН ДОМХОЗ   │
│902 │Ученическое место   │     учен. мест     │    УЧЕН МЕСТ    │
│    │                    │     3              │                 │
│903 │Тысяча ученических  │   10  учен. мест   │  ТЫС УЧЕН МЕСТ  │
│    │мест                │                    │                 │
│904 │Рабочее место       │     раб. мест      │    РАБ МЕСТ     │
│    │                    │     3              │                 │
│905 │Тысяча рабочих мест │   10  раб. мест    │   ТЫС РАБ МЕСТ  │
│906 │Посадочное место    │     посад. мест    │    ПОСАД МЕСТ   │
│    │                    │     3              │                 │
│907 │Тысяча посадочных   │   10  посад. мест  │    ТЫС ПОСАД    │
│    │мест                │                    │      МЕСТ       │
│908 │Номер               │        ном         │      НОМ        │
│909 │Квартира            │       кварт        │     КВАРТ       │
│    │                    │       3            │                 │
│910 │Тысяча квартир      │     10  кварт      │    ТЫС КВАРТ    │
│911 │Койка               │        коек        │      КОЕК       │
│    │                    │       3            │                 │
│912 │Тысяча коек         │     10  коек       │    ТЫС КОЕК     │
│913 │Том книжного фонда  │   том книжн. фонд  │    ТОМ КНИЖН    │
│    │                    │                    │     ФОНД        │
│    │                    │     3              │                 │
│914 │Тысяча томов книж-  │   10  том. книжн.  │    ТЫС ТОМ      │
│    │ного фонда          │       фонд         │     КНИЖН       │
│    │                    │                    │     ФОНД        │
│915 │Условный ремонт     │     усл. рем       │    УСЛ РЕМ      │
│916 │Условный ремонт     │    усл. рем/год    │   УСЛ РЕМ/ГОД   │
│    │в год               │                    │                 │
│917 │Смена               │      смен          │     СМЕН        │
│918 │Лист авторский      │      л. авт        │    ЛИСТ АВТ     │
│920 │Лист печатный       │      л. печ        │    ЛИСТ ПЕЧ     │
│921 │Лист учетно-        │    л. уч.-изд      │   ЛИСТ УЧ.ИЗД   │
│    │издательский        │                    │                 │
│922 │Знак                │       знак         │     ЗНАК        │
│923 │Слово               │      слово         │     СЛОВО       │
│924 │Символ              │      символ        │     СИМВОЛ      │
│925 │Условная труба      │     усл. труб      │    УСЛ ТРУБ     │
│    │                    │        3           │                 │
│930 │Тысяча пластин      │      10  пласт     │    ТЫС ПЛАСТ    │
│(код 930 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │         6          │                 │
│937 │Миллион доз         │       10  доз      │     МЛН ДОЗ     │
│(код 937 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │     6              │                 │
│949 │Миллион листов-     │   10  лист.оттиск  │ МЛН ЛИСТ.ОТТИСК │
│    │оттисков            │                    │                 │
│(код 949 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│950 │Вагоно(машино)-день │   ваг (маш).дн     │  ВАГ (МАШ).ДН   │
│(код 950   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │    3               │                 │
│951 │Тысяча вагоно-      │  10  ваг (маш).ч   │ ТЫС ВАГ (МАШ).Ч │
│    │(машино)-часов      │                    │                 │
│(код 951   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │    3               │                 │
│952 │Тысяча вагоно-      │  10  ваг (маш).км  │ ТЫС ВАГ (МАШ).КМ│
│    │(машино)-километров │                    │                 │
│(код 952   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │       3            │                 │
│953 │Тысяча место-       │    10  мест.км     │  ТЫС МЕСТ.КМ    │
│    │километров          │                    │                 │
│(код 953   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│954 │Вагоно-сутки        │       ваг.сут      │    ВАГ.СУТ      │
│(код 954   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│955 │Тысяча поездо-часов │    10  поезд.ч     │  ТЫС ПОЕЗД.Ч    │
│(код 955   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │      3             │                 │
│956 │Тысяча поездо-      │    10  поезд.км    │  ТЫС ПОЕЗД.КМ   │
│    │километров          │                    │                 │
│(код 956   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │       3            │                 │
│957 │Тысяча тонно-миль   │     10  т.миль     │   ТЫС Т.МИЛЬ    │
│(код 957   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│958 │Тысяча пассажиро-   │   10  пасс.миль    │  ТЫС ПАСС.МИЛЬ  │
│    │миль                │                    │                 │
│(код 958   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│959 │Автомобиле-день     │     автомоб.дн     │   АВТОМОБ.ДН    │
│(код 959   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │   3                │                 │
│960 │Тысяча автомобиле-  │ 10  автомоб.т.дн   │ТЫС АВТОМОБ.Т.ДН │
│    │тонно-дней          │                    │                 │
│(код 960   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│961 │Тысяча автомобиле-  │   10  автомоб.ч    │  ТЫС АВТОМОБ.Ч  │
│    │часов               │                    │                 │
│(код 961   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │   3                │                 │
│962 │Тысяча автомобиле-  │ 10  автомоб.мест.  │ТЫС АВТОМОБ.МЕСТ.│
│    │место-дней          │         дн         │       ДН        │
│(код 962   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│963 │Приведенный час     │      привед.ч      │     ПРИВЕД.Ч    │
│(код 963   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│964 │Самолето-километр   │     самолет.км     │    САМОЛЕТ.КМ   │
│(код 964   введен   Изменением N 2/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│30.09.1998)              │                    │                 │
│    │                    │         3          │                 │
│965 │Тысяча километров   │       10  км       │      ТЫС КМ     │
│(код 965   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │    3               │                 │
│966 │Тысяча тоннаже-     │  10  тоннаж. рейс  │ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС │
│    │рейсов              │                    │                 │
│(код 966   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │       6            │                 │
│967 │Миллион тонно-миль  │     10  т. миль    │   МЛН Т. МИЛЬ   │
│(код 967   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │     6              │                 │
│968 │Миллион пассажиро-  │   10  пасс. миль   │ МЛН ПАСС. МИЛЬ  │
│    │миль                │                    │                 │
│(код 968   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │    6               │                 │
│969 │Миллион тоннаже-миль│  10  тоннаж. миль  │МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ │
│(код 969   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │  6                 │                 │
│970 │Миллион пассажиро-  │10  пасс. мест. миль│ МЛН ПАСС. МЕСТ. │
│    │место-миль          │                    │       МИЛЬ      │
│(код 970   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│971 │Кормо-день          │      корм. дн      │    КОРМ. ДН     │
│(код 971   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│972 │Центнер кормовых    │      ц корм ед     │    Ц КОРМ ЕД    │
│    │единиц              │                    │                 │
│(код 972   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │   3                │                 │
│973 │Тысяча автомобиле-  │ 10  автомоб. км    │ТЫС АВТОМОБ. КМ  │
│    │километров          │                    │                 │
│(код 973   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │     3              │                 │
│974 │Тысяча тоннаже-сут  │   10  тоннаж. сут  │ ТЫС ТОННАЖ. СУТ │
│(код 974   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│975 │Суго-сутки          │     суго. сут.     │    СУГО. СУТ    │
│(код 975   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│976 │Штук в 20-футовом   │ штук в 20-футовом  │ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ│
│    │эквиваленте (ДФЭ)   │     эквиваленте    │                 │
│(код 976   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│977 │Канало-километр     │     канал. км      │    КАНАЛ. КМ    │
│(код 977   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│978 │Канало-концы        │    канал. конц     │   КАНАЛ. КОНЦ   │
│(код 978   введен   Изменением N 3/98,   утв.   Госстандартом РФ│
│22.10.1998)              │                    │                 │
│    │                    │         3          │                 │
│979 │Тысяча экземпляров  │       10  экз      │      ТЫС ЭКЗ    │
│(код 979 введен Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
│    │                    │       3            │                 │
│980 │Тысяча долларов     │     10  доллар     │   ТЫС ДОЛЛАР    │
│(код 980 введен Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)       │
│    │                    │      3             │                 │
│981 │Тысяча тонн кормовых│    10  корм ед     │  ТЫС Т КОРМ ЕД  │
│    │единиц              │                    │                 │
│(код 981 введен Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)       │
│    │                    │      6             │                 │
│982 │Миллион тонн        │    10  корм ед     │  МЛН Т КОРМ ЕД  │
│    │кормовых единиц     │                    │                 │
│(код 982 введен Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)       │
│983 │Судо-сутки          │      суд.сут       │     СУД.СУТ     │
│(код 983 введен Изменением N 7/2000, утв. Госстандартом РФ)     │
└────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Приложение А
(справочное)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК

┌────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Код │Наименование единицы│Условное обозначение│Кодовое буквенное│
│    │     измерения      │  (международное)   │   обозначение   │
│    │                    │                    │ (международное) │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                        Единицы длины                           │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│017 │Гектометр           │         hm         │      HMT        │
│    │                    │                    │                 │
│045 │Миля (уставная)     │         mile       │      SMI        │
│    │(1609,344 м)        │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                        Единицы площади                         │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│077 │Акр (4840 квадратных│         acre       │      ACR        │
│    │ярдов)              │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│079 │Квадратная миля     │         mile2      │      MIK        │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                         Единицы объема                         │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│135 │Жидкостная унция СК │      fl oz (UK)    │      OZI        │
│    │(28,413 см3)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│136 │Джилл СК            │      gill (UK)     │      GII        │
│    │(0,142065 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│137 │Пинта СК            │      pt (UK)       │      PTI        │
│    │(0,568262 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│138 │Кварта СК           │      qt (UK)       │      QTI        │
│    │(1,136523 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│139 │Галлон СК           │      gal (UK)      │      GLI        │
│    │(4,546092 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│140 │Бушель СК           │      bu (UK)       │      BUI        │
│    │(36,36874 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│141 │Жидкостная унция США│      fl oz (US)    │      OZA        │
│    │(29,5735 см3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│142 │Джилл США           │      gill  (US)    │      GIA        │
│    │(11,8294 см3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│143 │Жидкостная пинта США│    liq pt (US)     │      PTL        │
│    │(0,473176 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│144 │Жидкостная кварта   │    liq qt (US)     │      QTL        │
│    │США                 │                    │                 │
│    │(0,946353 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│145 │Жидкостный галлон   │      gal (US)      │      GLL        │
│    │США                 │                    │                 │
│    │(3,78541 дм3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│146 │Баррель (нефтяной)  │    barrel (US)     │      BLL        │
│    │США                 │                    │                 │
│    │(158,987 дм3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│147 │Сухая пинта США     │    dry pt (US)     │      PTD        │
│    │(0,55061 дм3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│148 │Сухая кварта США    │    dry qt (US)     │      QTD        │
│    │(1,101221 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│149 │Сухой галлон США    │    dry gal (US)    │      GLD        │
│    │(4,404884 дм3)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│150 │Бушель США          │      bu (US)       │      BUA        │
│    │(35,2391 дм3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│151 │Сухой баррель США   │      bbl (US)      │      BLD        │
│    │(115,627 дм3)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│152 │Стандарт            │         -          │      WSD        │
│    │                    │                    │                 │
│153 │Корд (3,63 м3)      │         -          │      WCD        │
│    │                    │                    │                 │
│154 │Тысячи бордфутов    │         -          │      MBF        │
│    │(2,36 м3)           │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                         Единицы массы                          │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│182 │Нетто-регистровая   │         -          │      NTT        │
│    │тонна               │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│183 │Обмерная (фрахтовая)│         -          │      SHT        │
│    │тонна               │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│184 │Водоизмещение       │         -          │      DPT        │
│    │                    │                    │                 │
│186 │Фунт СК, США        │         lb         │      LBR        │
│    │(0,45359237 кг)     │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│187 │Унция СК, США       │         oz         │      ONZ        │
│    │(28,349523 г)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│188 │Драхма СК           │         dr         │      DRI        │
│    │(1,771745 г)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│189 │Гран СК, США        │         gn         │      GRN        │
│    │(64,798910 мг)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│190 │Стоун СК            │         st         │      STI        │
│    │(6,350293 кг)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│191 │Квартер СК          │         qtr        │      QTR        │
│    │(12,700586 кг)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│192 │Центал СК           │         -          │      CNT        │
│    │(45,359237 кг)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│193 │Центнер США         │         cwt        │      CWA        │
│    │(45,3592 кг)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│194 │Длинный центнер СК  │         cwt (UK)   │      CWI        │
│    │(50,802345 кг)      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│195 │Короткая тонна СК,  │         sht        │      STN        │
│    │США                 │                    │                 │
│    │(0,90718474 т) [2*] │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│196 │Длинная тонна СК,   │         lt         │      LTN        │
│    │США                 │                    │                 │
│    │(1,0160469 т) [2*]  │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│197 │Скрупул СК, США     │         scr        │      SCR        │
│    │(1,295982 г)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│198 │Пеннивейт СК, США   │         dwt        │      DWT        │
│    │(1,555174 г)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│199 │Драхма СК           │         drm        │      DRM        │
│    │(3,887935 г)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│200 │Драхма США          │         -          │      DRA        │
│    │(3,887935 г)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│201 │Унция СК, США       │         apoz       │      APZ        │
│    │(31,10348 г);       │                    │                 │
│    │тройская унция      │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│202 │Тройский фунт США   │         -          │      LBT        │
│    │(373,242 г)         │                    │                 │
├─────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                      Технические единицы                       │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│213 │Эффективная мощность│         B.h.p.     │      BHP        │
│    │(245,7 ватт)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│275 │Британская тепловая │         Btu        │      BTU        │
│    │единица (1,055 кДж) │                    │                 │
├────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┤
│                       Экономические единицы                    │
├────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤
│638 │Гросс (144 шт.)     │         gr;        │      GRO        │
│    │                    │         144        │                 │
│    │                    │                    │                 │
│731 │Большой гросс       │         1728       │      GGR        │
│    │(12 гроссов)        │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│738 │Короткий стандарт   │         -          │      SST        │
│    │(7200 единиц)       │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│835 │Галлон спирта       │         -          │      PGL        │
│    │установленной       │                    │                 │
│    │крепости            │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│851 │Международная       │         -          │      NIU        │
│    │единица             │                    │                 │
│    │                    │                    │                 │
│853 │Сто международных   │         -          │      HIU        │
│    │единиц              │                    │                 │
└────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

Приложение Б
(справочное)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

(в ред. Изменений
1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997,
2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998,
3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998,
5/99, утв. Госстандартом РФ,
6/2000, утв. Госстандартом РФ,
7/2000, утв. Госстандартом РФ)

┌────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐
│ Наименование единицы измерения │  Номер   │        Код         │
│                                │ раздела  │                    │
├────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│А                               │          │                    │
│Автомобиле-день                 │    2     │        959         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча автомобиле-километров │    2     │        973         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Тысяча автомобиле-место-дней │    2     │        962         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча автомобиле-тонно-дней │    2     │        960         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча автомобиле-часов      │    2     │        961         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Автотонна                       │    2     │        513         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Акр                             │    А     │        077         │
│Ампер                           │    1     │        260         │
│Ампер-час                       │    1     │        263         │
│   Тысяча ампер-часов           │    1     │        264         │
│   Миллион ампер-часов          │    2     │        241         │
│Ампула                          │    2     │        870         │
│   Тысяча ампул                 │    2     │        871         │
│Ар                              │    1     │        109         │
│Атмосфера физическая            │    1     │        300         │
│Атмосфера техническая           │    1     │        301         │
│                                │          │                    │
│Б                               │          │                    │
│Байт                            │    2     │        255         │
│Банка условная                  │    2     │        881         │
│   Тысяча условных банок        │    2     │        882         │
│   Миллион условных банок       │    2     │        883         │
│   Тысяча условных банок в смену│    2     │        543         │
│Бар                             │    1     │        309         │
│Баррель сухой США               │    А     │        151         │
│Баррель США                     │    А     │        146         │
│Беккерель                       │    1     │        323         │
│Бит                             │    2     │        254         │
│Бобина                          │    1     │        616         │
│Бод                             │    2     │        258         │
│   Тысяча бордфутов             │    А     │        154         │
│Бутылка                         │    2     │        868         │
│   Тысяча бутылок               │    2     │        869         │
│Бушель СК                       │    А     │        140         │
│Бушель США                      │    А     │        150         │
│                                │          │                    │
│В                               │          │                    │
│Вагоно(машино)-день             │    2     │        950         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча вагоно(машино)-       │    2     │        952         │
│   километров                   │          │                    │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча вагоно(машино)-часов  │    2     │        951         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Вагоно-сутки                    │    2     │        954         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Ватт                            │    1     │        212         │
│Ватт-час                        │    1     │        243         │
│Вебер                           │    1     │        324         │
│Тысяча веретен прядильных       │    2     │        562         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Водоизмещение                   │    А     │        184         │
│Вольт                           │    1     │        222         │
│Вольт-ампер                     │    2     │        226         │
│                                │          │                    │
│Г                               │          │                    │
│Галлон жидкостный США           │    А     │        145         │
│Галлон СК                       │    А     │        139         │
│Галлон спирта установленной кре-│    А     │        835         │
│пости                           │          │                    │
│Галлон сухой США                │    А     │        149         │
│Гектар                          │    1     │        059         │
│   Тысяча гектаров              │    2     │        060         │
│   Тысяча гектаров порций       │    2     │        724         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Гектобар                        │    1     │        310         │
│Гектограмм                      │    1     │        160         │
│Гектокилограмм                  │    1     │        206         │
│Гектолитр                       │    1     │        122         │
│Гектолитр чистого спирта        │    1     │        833         │
│Гектометр                       │    А     │        017         │
│Генри                           │    2     │        287         │
│Герц                            │    1     │        290         │
│Гигабеккерель                   │    1     │        302         │
│Гигаватт-час                    │    1     │        247         │
│Гигакалория                     │    2     │        233         │
│   Тысяча гигакалорий           │    2     │        234         │
│   Миллион гигакалорий          │    2     │        235         │
│Гигакалория в час               │    2     │        238         │
│   Тысяча гигакалорий в час     │    2     │        239         │
│Год                             │    1     │        366         │
│Голова                          │    2     │        836         │
│   Тысяча голов в год           │    2     │        556         │
│   Миллион голов в год          │    2     │        557         │
│Градус Фаренгейта               │    1     │        281         │
│Градус Цельсия                  │    1     │        280         │
│Грамм                           │    1     │        163         │
│Грамм делящихся изотопов        │    1     │        306         │
│Грамм на киловатт-час           │    2     │        510         │
│Гран СК, США                    │    А     │        189         │
│Гросс                           │    А     │        638         │
│Гросс большой                   │    А     │        731         │
│Грузоподъемность  в  метрических│    1     │        185         │
│тоннах                          │          │                    │
│                                │          │                    │
│Д                               │          │                    │
│Два десятка                     │    1     │        730         │
│Дедвейт-тонна                   │    2     │        515         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Декада                          │    1     │        361         │
│Декалитр                        │    2     │        116         │
│   Тысяча декалитров            │    2     │        119         │
│   Миллион декалитров           │    2     │        120         │
│Десятилетие                     │    1     │        368         │
│Децилитр                        │    1     │        118         │
│Дециметр                        │    1     │        005         │
│Дециметр квадратный             │    1     │        053         │
│   Тысяча квадратных дециметров │    2     │        054         │
│   Миллион квадратных дециметров│    2     │        056         │
│Дециметр кубический             │    1     │        112         │
│Децитонна                       │    1     │        206         │
│Джилл СК                        │    А     │        136         │
│Джилл США                       │    А     │        142         │
│Джоуль                          │    1     │        271         │
│Доза                            │    2     │        639         │
│   Тысяча доз                   │    2     │        640         │
│   Миллион доз                  │    2     │        937         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│   Тысяча долларов              │    2     │        980         │
│(введено Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)              │
│Домохозяйство                   │    2     │        899         │
│   Тысяча домохозяйств          │    2     │        900         │
│   Миллион домохозяйств         │    2     │        901         │
│Драхма СК (1,771745 г)          │    А     │        188         │
│Драхма СК (3,887935 г)          │    А     │        199         │
│Драхма США                      │    А     │        200         │
│Дюжина                          │    1     │        641         │
│Дюйм                            │    1     │        039         │
│Дюйм квадратный                 │    1     │        071         │
│Дюйм кубический                 │    1     │        131         │
│                                │          │                    │
│Е                               │          │                    │
│Единица                         │    2     │        642         │
│   Тысяча единиц                │    2     │        643         │
│   Миллион единиц               │    2     │        644         │
│Единица международная           │    А     │        851         │
│   Сто международных единиц     │    А     │        853         │
│Единица тепловая Британская     │    А     │        275         │
│Единица условная                │    2     │        876         │
│   Тысяча единиц условных       │    2     │        877         │
│   Миллион единиц условных      │    2     │        878         │
│   Миллион единиц в год         │    2     │        544         │
│                                │          │                    │
│З                               │          │                    │
│Заработная плата минимальная    │    2     │        560         │
│Знак                            │    2     │        922         │
│                                │          │                    │
│И                               │          │                    │
│Изделие                         │    1     │        657         │
│                                │          │                    │
│К                               │          │                    │
│Калория в час                   │    2     │        236         │
│Канал                           │    2     │        661         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Канало-километр                 │    2     │        977         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Канало-концы                    │    2     │        978         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Кандела                         │    1     │        282         │
│Карат метрический               │    1     │        162         │
│   Тысяча каратов метрических   │    2     │        165         │
│   Миллион каратов метрических  │    2     │        167         │
│Катушка условная                │    2     │        889         │
│   Тысяча катушек условных      │    2     │        890         │
│Кварта жидкостная США           │    А     │        144         │
│Кварта СК                       │    А     │        138         │
│Кварта сухая США                │    А     │        148         │
│Квартер СК                      │    А     │        191         │
│Квартал                         │    1     │        364         │
│Квартира                        │    2     │        909         │
│   Тысяча квартир               │    2     │        910         │
│Квинтал (метрический)           │    1     │        206         │
│Кельвин                         │    1     │        288         │
│Килобайт                        │    2     │        256         │
│Килобар                         │    1     │        312         │
│Киловар                         │    1     │        230         │
│Киловатт                        │    1     │        214         │
│   Тысяча киловатт              │    1     │        215         │
│Киловатт-час                    │    1     │        245         │
│   1000 киловатт-часов          │    1     │        246         │
│   Миллион киловатт-часов       │    1     │        247         │
│   Миллиард киловатт-часов      │    2     │        249         │
│Киловольт                       │    1     │        223         │
│Киловольт-ампер                 │    1     │        227         │
│   Тысяча киловольт-ампер       │    1     │        228         │
│   Миллион киловольт-ампер      │    2     │        242         │
│Киловольт-ампер реактивный      │    2     │        248         │
│   Тысяча киловольт-ампер ре-   │    2     │        250         │
│   активных                     │          │                    │
│Килогерц                        │    1     │        291         │
│Килограмм                       │    1     │        166         │
│Килограмм азота                 │    1     │        861         │
│Килограмм в секунду             │    1     │        499         │
│Килограмм гидроксида калия      │    1     │        859         │
│Килограмм гидроксида натрия     │    1     │        863         │
│Килограмм на гигакалорию        │    2     │        511         │
│Килограмм на квадратный         │    2     │        317         │
│сантиметр                       │          │                    │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Килограмм на кубический метр    │    1     │        316         │
│Килограмм оксида калия          │    1     │        852         │
│Килограмм пероксида водорода    │    1     │        841         │
│Килограмм пятиокиси фосфора     │    1     │        865         │
│Килограмм 90% сухого вещества   │    1     │        845         │
│Килограмм урана                 │    1     │        867         │
│Килоджоуль                      │    1     │        273         │
│Килокалория                     │    2     │        232         │
│Килокалория в час               │    2     │        237         │
│Километр                        │    1     │        008         │
│   Тысяча километров            │    2     │        965         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Километр в час                  │    1     │        333         │
│Километр квадратный             │    1     │        061         │
│Километр условных труб          │    2     │        049         │
│Килопаскаль                     │    1     │        297         │
│Килотонна                       │    1     │        170         │
│   Тысяча  стандартных  условных│    1     │        630         │
│   кирпичей                     │          │                    │
│Кирпич условный                 │    2     │        893         │
│   Тысяча кирпичей условных     │    2     │        894         │
│   Миллион кирпичей условных    │    2     │        895         │
│Койка                           │    2     │        911         │
│   Тысяча коек                  │    2     │        912         │
│Комплект                        │    2     │        839         │
│   Тысяча комплектов            │    2     │        673         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Корд                            │    А     │        153         │
│Кормо-день                      │    2     │        971         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Тысяча коробок               │    2     │        875         │
│Крепость спирта по массе        │    1     │        820         │
│Крепость спирта по объему       │    1     │        821         │
│Кулон                           │    1     │        270         │
│Кулон на килограмм              │    1     │        349         │
│   Тысяча кур-несушек           │    2     │        559         │
│Кусок условный                  │    2     │        884         │
│   Тысяча кусков условных       │    2     │        885         │
│   Миллион кусков условных      │    2     │        886         │
│Кюри                            │    1     │        305         │
│                                │          │                    │
│Л                               │          │                    │
│Миллион листов-оттисков         │    2     │        949         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Лист                            │    1     │        625         │
│   Сто листов                   │    1     │        626         │
│Лист авторский                  │    2     │        918         │
│Лист печатный                   │    2     │        920         │
│Лист учетно-издательский        │    2     │        921         │
│Литр                            │    1     │        112         │
│   Тысяча литров                │    2     │        130         │
│(введено Изменением N 1/97, утв. Госстандартом РФ 13.01.1997)   │
│Литр чистого спирта             │    1     │        831         │
│Лошадиная сила                  │    2     │        251         │
│   Тысяча лошадиных сил         │    2     │        252         │
│   Миллион лошадиных сил        │    2     │        253         │
│Люкс                            │    1     │        283         │
│Люмен                           │    1     │        284         │
│                                │          │                    │
│М                               │          │                    │
│Мегабайт                        │    2     │        257         │
│Мегаватт                        │    1     │        215         │
│Мегаватт-час                    │    1     │        246         │
│Мегавольт-ампер                 │    1     │        228         │
│Мегагерц                        │    1     │        292         │
│Мегалитр                        │    1     │        126         │
│Мегаметр                        │    1     │        009         │
│Мегапаскаль                     │    1     │        298         │
│Место                           │    2     │        698         │
│   Тысяча мест                  │    2     │        699         │
│   Тысяча место-километров      │    2     │        953         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Место пассажирское              │    2     │        421         │
│Место посадочное                │    2     │        906         │
│   Тысяча мест посадочных       │    2     │        907         │
│Место рабочее                   │    2     │        904         │
│   Тысяча мест рабочих          │    2     │        905         │
│Место ученическое               │    2     │        902         │
│   Тысяча мест ученических      │    2     │        903         │
│Тысяча мест прядильных          │    2     │        563         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Месяц                           │    1     │        362         │
│Метр                            │    1     │        006         │
│   Тысяча метров                │    1     │        008         │
│   Миллион метров               │    1     │        009         │
│Метр в секунду                  │    1     │        328         │
│Метр в час                      │    2     │        231         │
│   Тысяча метров квадратных     │    1     │        058         │
│   Миллион метров квадратных    │    2     │        057         │
│   Миллион метров квадратных   в│    2     │        089         │
│двухмиллиметровом исчислении    │          │                    │
│Метр квадратный                 │    1     │        055         │
│Метр квадратный жилой площади   │    2     │        084         │
│   Тысяча  метров квадратных жи-│    2     │        085         │
│   лой площади                  │          │                    │
│   Миллион метров квадратных жи-│    2     │        086         │
│   лой площади                  │          │                    │
│Метр квадратный общей площади   │    2     │        081         │
│   Тысяча  метров квадратных об-│    2     │        082         │
│   щей площади                  │          │                    │
│   Миллион метров квадратных об-│    2     │        083         │
│   щей площади                  │          │                    │
│Метр квадратный условный        │    2     │        062         │
│   Миллион метров квадратных ус-│    2     │        064         │
│   ловных                       │          │                    │
│Метр квадратный учебно-лабора-  │    2     │        087         │
│торных зданий                   │          │                    │
│   Тысяча    метров   квадратных│    2     │        088         │
│   учебно-лабораторных зданий   │          │                    │
│Метр кубический                 │    1     │        113         │
│   Тысяча метров кубических     │    2     │        114         │
│   Миллион метров кубических    │    1     │        159         │
│   Миллиард метров кубических   │    2     │        115         │
│Метр кубический в секунду       │    1     │        596         │
│Метр кубический в час           │    1     │        598         │
│   Тысяча  метров  кубических  в│    1     │        599         │
│   сутки                        │          │                    │
│Миллион  метров кубических пере-│    2     │        125         │
│работки газа                    │          │                    │
│Метр кубический плотный         │    2     │        121         │
│   Тысяча   метров    кубических│    2     │        127         │
│   плотных                      │          │                    │
│Метр кубический условный        │    2     │        123         │
│   Тысяча  метров кубических ус-│    2     │        124         │
│   ловных                       │          │                    │
│Метр на секунду  в квадрате     │    1     │        335         │
│Метр погонный                   │    2     │        018         │
│   Тысяча метров погонных       │    2     │        019         │
│Метр условный                   │    2     │        020         │
│   Тысяча метров условных       │    2     │        048         │
│Микросекунда                    │    2     │        352         │
│Миллибар                        │    1     │        308         │
│Миллиграмм                      │    1     │        161         │
│Милликюри                       │    1     │        304         │
│Миллилитр                       │    1     │        111         │
│Миллиметр                       │    1     │        003         │
│Миллиметр водяного столба       │    2     │        337         │
│Миллиметр квадратный            │    1     │        050         │
│Миллиметр кубический            │    1     │        110         │
│Миллиметр ртутного столба       │    2     │        338         │
│Миллисекунда                    │    2     │        353         │
│Миля квадратная                 │    А     │        079         │
│Миля морская                    │    1     │        047         │
│Миля уставная                   │    А     │        045         │
│Минута                          │    1     │        355         │
│Мощность эффективная            │    А     │        213         │
│                                │          │                    │
│Н                               │          │                    │
│Набор                           │    1     │        704         │
│   Тысяча наборов               │    2     │        479         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Неделя                          │    1     │        360         │
│Номер                           │    2     │        908         │
│   Тысяча номеров               │    2     │        709         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Ньютон                          │    1     │        289         │
│                                │          │                    │
│О                               │          │                    │
│Оборот в секунду                │    1     │        330         │
│Ом                              │    1     │        274         │
│                                │          │                    │
│П                               │          │                    │
│Пара                            │    1     │        715         │
│   Десять пар                   │    1     │        732         │
│   Дюжина пар                   │    1     │        733         │
│   Тысяча пар                   │    2     │        837         │
│   Миллион пар                  │    2     │        838         │
│Пара в смену                    │    2     │        547         │
│   Тысяча пар в смену           │    2     │        548         │
│Паскаль                         │    1     │        294         │
│Пассажиро-километр              │    2     │        414         │
│   Тысяча пассажиро-километров  │    2     │        423         │
│   Миллион пассажиро-километров │    2     │        424         │
│   Миллион пассажиро-место-миль │    2     │        970         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Тысяча пассажиро-миль        │    2     │        958         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Миллион пассажиро-миль       │    2     │        968         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Пассажиропоток                  │    2     │        427         │
│Тысяча пачек                    │    2     │        729         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Пеннивейт СК, США               │    А     │        198         │
│Пинта жидкостная США            │    А     │        143         │
│Пинта СК                        │    А     │        137         │
│Пинта сухая США                 │    А     │        147         │
│Тысяча пластин                  │    2     │        930         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Плитка условная                 │    2     │        891         │
│   Тысяча плиток условных       │    2     │        892         │
│   Тысяча поездо-километров     │    2     │        956         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Тысяча поездо-часов          │    2     │        955         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Полугодие                       │    1     │        365         │
│   Тысяча полулитров            │    2     │        128         │
│   Миллион полулитров           │    2     │        129         │
│Посещение в смену               │    2     │        545         │
│   Тысяча посещений в смену     │    2     │        546         │
│Посылка                         │    1     │        734         │
│Приведенный час                 │    2     │        963         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Промилле                        │    2     │        746         │
│Процент                         │    2     │        744         │
│   Тысяча птицемест             │    2     │        558         │
│                                │          │                    │
│Р                               │          │                    │
│Ремонт условный                 │    2     │        915         │
│Ремонт условный в год           │    2     │        916         │
│Рубль                           │    2     │        383         │
│   Тысяча рублей                │    2     │        384         │
│   Миллион рублей               │    2     │        385         │
│   Миллиард рублей              │    2     │        386         │
│   Триллион рублей              │    2     │        387         │
│   Квадрильон рублей            │    2     │        388         │
│Рулон                           │    1     │        736         │
│   Дюжина рулонов               │    1     │        737         │
│   Тысяча рулонов               │    2     │        751         │
│                                │          │                    │
│С                               │          │                    │
│Сантиметр                       │    1     │        004         │
│Сантиметр водяного столба       │    2     │        339         │
│Сантиметр квадратный            │    1     │        051         │
│Сантиметр кубический            │    1     │        111         │
│Самолето-километр               │    2     │        964         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│Сантиграмм                      │    1     │        173         │
│Семья                           │    2     │        896         │
│   Тысяча семей                 │    2     │        897         │
│   Миллион семей                │    2     │        898         │
│Секунда                         │    1     │        354         │
│Секция                          │    2     │        840         │
│Символ                          │    2     │        924         │
│Сименс                          │    1     │        296         │
│Скрупул СК, США                 │    А     │        197         │
│Слово                           │    2     │        923         │
│Смена                           │    2     │        917         │
│Стандарт                        │    А     │        152         │
│Стандарт короткий               │    А     │        738         │
│Тысяча станов                   │    2     │        761         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Станция                         │    2     │        762         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Стоун СК                        │    А     │        190         │
│Суго-сутки                      │    2     │        975         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Судо-сутки                      │    2     │        983         │
│(введено Изменением N 7/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Сутки                           │    1     │        359         │
│                                │          │                    │
│Т                               │          │                    │
│Тесла                           │    2     │        313         │
│Том книжного фонда              │    2     │        913         │
│   Тысяча томов книжного фонда  │    2     │        914         │
│Тонна                           │    1     │        168         │
│   Тысяча тонн                  │    2     │        169         │
│   Миллион тонн                 │    2     │        171         │
│Тонна брутто-регистровая        │    1     │        181         │
│Тонна в смену                   │    2     │        536         │
│Тонна в сутки                   │    2     │        535         │
│Тонна в час                     │    2     │        534         │
│Тонна длинная СК, США           │    А     │        196         │
│Тонна короткая СК, США          │    А     │        195         │
│Тонна метрическая               │    1     │        168         │
│Тонна нетто-регистровая         │    А     │        182         │
│Тонна обмерная (фрахтовая)      │    А     │        183         │
│Тонна пара в час                │    1     │        533         │
│   Тысяча тонн пара в час       │    2     │        561         │
│Тонна переработки в сутки       │    2     │        552         │
│Тонна 90%-ного сухого вещества  │    1     │        847         │
│(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)              │
│Тонна тяги                      │    2     │        514         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Тонна условная                  │    2     │        179         │
│   Тысяча тонн переработки      │    2     │        553         │
│   в сутки                      │          │                    │
│Тонна условного топлива         │    2     │        172         │
│   Тысяча тонн условного топлива│    2     │        175         │
│   Миллион тонн условного топли-│    2     │        176         │
│   ва                           │          │                    │
│   Тысяча тоннаже-суток         │    2     │        974         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Тысяча тоннаже-рейсов        │    2     │        966         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Миллион тоннаже-миль         │    2     │        969         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│   Тысяча тонн в год            │    2     │        538         │
│   Миллион тонн в год           │    2     │        550         │
│   Тысяча тонн в сезон          │    2     │        537         │
│   Тысяча тонн единовременного  │    2     │        177         │
│   хранения                     │          │                    │
│Тонно-километр                  │    2     │        449         │
│   Тысяча тонно-километров      │    2     │        450         │
│   Миллион тонно-километров     │    2     │        451         │
│Тысяча тонн кормовых единиц     │    2     │        981         │
│(введено Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)              │
│Миллион тонн кормовых единиц    │    2     │        982         │
│(введено Изменением N 5/99, утв. Госстандартом РФ)              │
│   Тысяча тонно-миль            │    2     │        957         │
│(введено Изменением N 2/98, утв. Госстандартом РФ 30.09.1998)   │
│   Миллион тонно-миль           │    2     │        967         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Тонно-номер                     │    2     │        512         │
│Тонно-танид                     │    2     │        516         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│   Тысяча тонн переработки      │    2     │        178         │
│Труба условная                  │    2     │        925         │
│   Тысяча тубов                 │    2     │        874         │
│Тысяча тубов условных           │    2     │        776         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Тысяча тюбиков                  │    2     │        775         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│                                │          │                    │
│У                               │          │                    │
│Узел                            │    1     │        327         │
│Унция жидкостная СК             │    А     │        135         │
│Унция жидкостная США            │    А     │        141         │
│Унция СК, США (28,349523 г)     │    А     │        187         │
│Унция СК, США (31,10348 г)      │    А     │        201         │
│Унция тройская                  │    А     │        201         │
│Упаковка                        │    1     │        778         │
│   Дюжина упаковок              │    1     │        780         │
│   Сто упаковок                 │    1     │        781         │
│   Тысяча упаковок              │    2     │        782         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│   Миллион упаковок             │    2     │        779         │
│   Тысяча условных банок в смену│    2     │        543         │
│                                │          │                    │
│Ф                               │          │                    │
│Фарад                           │    1     │        314         │
│Флакон                          │    2     │        872         │
│   Тысяча флаконов              │    2     │        873         │
│Фунт СК, США                    │    А     │        186         │
│Фунт тройский США               │    А     │        202         │
│Фут                             │    1     │        041         │
│Фут квадратный                  │    1     │        073         │
│Фут кубический                  │    1     │        132         │
│                                │          │                    │
│Ц                               │          │                    │
│Центал СК                       │    А     │        192         │
│Центнер                         │    1     │        206         │
│   Тысяча центнеров             │    2     │        207         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Центнер длинный СК              │    А     │        194         │
│Центнер кормовых единиц         │    2     │        972         │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Центнер переработки в сутки     │    2     │        554         │
│   Тысяча  центнеров переработки│    2     │        555         │
│   в сутки                      │          │                    │
│Центнер США                     │    А     │        193         │
│                                │          │                    │
│Ч                               │          │                    │
│Час                             │    1     │        356         │
│Часть                           │    1     │        735         │
│Человек                         │    2     │        792         │
│   Тысяча человек               │    2     │        793         │
│   Миллион человек              │    2     │        794         │
│Человек на квадратный километр  │    2     │        522         │
│Человек на квадратный метр      │    2     │        521         │
│Человеко-день                   │    2     │        540         │
│   Тысяча человеко-дней         │    2     │        541         │
│Человеко-час                    │    2     │        539         │
│   Тысяча человеко-часов        │    2     │        542         │
│                                │          │                    │
│Ш                               │          │                    │
│Штука                           │    1     │        796         │
│   Дюжина штук                  │    1     │        740         │
│   Сто штук                     │    1     │        797         │
│   Тысяча штук                  │    1     │        798         │
│   Миллион штук                 │    1     │        799         │
│   Миллиард штук                │    1     │        800         │
│   Биллион штук (Европа)        │    1     │        801         │
│   Триллион штук                │    1     │        801         │
│   Квинтильон штук (Европа)     │    1     │        802         │
│Штука в 20-футовом эквиваленте  │    2     │        976         │
│(ДФЭ)                           │          │                    │
│(введено Изменением N 3/98, утв. Госстандартом РФ 22.10.1998)   │
│Штука условная                  │    2     │        879         │
│   Тысяча штук условных         │    2     │        880         │
│Тысяча экземпляров              │    2     │        979         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Миллион экземпляров             │    2     │        808         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│                                │          │                    │
│Э                               │          │                    │
│Элемент                         │    1     │        745         │
│                                │          │                    │
│Я                               │          │                    │
│Ярд                             │    1     │        043         │
│Ярд квадратный                  │    1     │        075         │
│Ярд кубический                  │    1     │        133         │
│Ячейка                          │    2     │        810         │
│(введено Изменением N 6/2000, утв. Госстандартом РФ)            │
│Ящик                            │    2     │        812         │
│   Сто ящиков                   │    1     │        683         │
│Ящик условный                   │    2     │        887         │
│   Тысяча ящиков условных       │    2     │        888         │
└────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘